Testing solderstation

Eerste test:

-meting tussen vcc en ground : 16K

- 12 volt op main bord CN4 en CN5.

Metingen op main board gedaan op cruciale plaatsen, geen bemerkingen

5 Volt op display geplaatst, GND vergeten op pin C van de encoder, brug geplaatst op de encoder tussen pin C en pin A. verder geen problemen gemeten met 5Volt

Fout gevonden bij plaatsen van op-amp. Hersteld door brug te plaatsen.

Verdere testen dienen nog te gebeuren.